Для того чтобы мы могли работать с нашей веб-камерой, нам необходимо установить из репозитория программное обеспечение motion. Делается это с помощью команды: sudo apt-get install motion

=-=-=-=-

lsusb для просмотра подключенных usb устройств

-=-=-=-=-=

После инсталляции программы motion, необходимо осуществить ее настройку. Открываем файл motion.conf с помощью команды: sudo nano /etc/motion/motion.conf

=-=-=-

DAEMON = OFF (меняем на ON)

=-=-=

Сочетанием клавиш вызываем поиск (Ctrl^W) по файлу и водим framerate (как показала практика, это количество кадров после чего стрим выключается, пока что мы поставили 65535)

-=-=-=-=

Выключаем ограничитель локального потока по умолчанию стоит “on”. Разрешает доступ к трансляции видео по локальной сети через веб браузер.

-=-=-=-=-=

Выключим ограничение к настройкам .

-=-=-=-=-=-=

Сочетанием клавиш вызываем поиск (Ctrl^W) по файлу и водим “quality”

-=-=-=-=-=-=-

Сжатие картинки в формате jpeg выставить 25% (100%)

-=-=-=-=-=-

устанавливаем размер изображения 320х240

-=-=-=-=-=

Сочетанием клавиш вызываем поиск (Ctrl^W) по файлу и водим post_capture. Меняем значение pre_capture с 0 на 5. Рекомендуемый диапазон: от 0 до 5 (по умолчанию: 0). Pre_capture определяет количество предварительно захваченных (буферизованных) фото.

-=-=-=-=-=-=-

Сочетанием клавиш (Ctrl^X) сохраняем все измененные параметры нажимаем “Y” и Enter потвердеем действие с файлом.

-=-=-=-=-=-=

Водим команду sudo nano /etc/default/motion

-=-=-=-=-=-=

Перезапустите сервис motion командой: sudo service motion restart

-=-=-=-=-=-

И запускаем наш веб сервис переходим в любом веб браузере (Internet Explorer не считается за браузер)