No	Обозначене	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
схема подключения
работа с драйвером моторов L298N
Габаритный чертеж
* Программная спецификация
Сборочные единицы
Детали
крепление мотор-редуктора	4
Корпус (изготавливается из фанеры или пластика)	1
Стандартные изделия
Винт М3 х 1 – 6g x 30	12
Винт М3 х 1 – 6g x 20	20
Стойки пластмассовые M3x10	4
Стойки пластмассовые M3x5	6
Гайка оцинк. M3 DIN934	34
Датчик холла
Магнит миниатюрный	1
Однорядный угловой штыревой соединитель 40pin
Двухрядный угловой штыревой соединитель 40pin
Материалы
Припой ПОС61	50 грамм
Провод МГШВ 0,35	0,5 м
Канифоль сосновая	10 грамм
Термоусадка 2мм	0,1м
Изолента	10 м
прочие изделия
Arduino mega 2560
Драйвер моторов l298n
Мотор-редуктор RKP-GMP048R1-90D с колесом