МГУЛ.180070.005. Бегущая строка. Рассеивающая решётка.

Решётку можно изготовить как из пенопласта, так и распечатать на 3D принтере. Ниже присутствует архив, в котором содержатся .stl файлы для печати. Необходимо распечатать две детали «НАЧ_КОН», так как это начальный и конечный элементы. Так же обязательно должна присутствовать одна деталь «СРЕД2», так как она замыкает «СРЕД1» и конечную детали. Деталь «СРЕД1» можно печатать в нескольких экземплярах для достижения необходимой длины. Количество ячеек на каждую деталь равно десяти. После печати все детали соединяются «пазлом».

Чертёж решётки

3D модель для печати