643.МГУЛ.180080.05. Стационарный прибор измерения параметров светового потока для использования вне помещений. Прошивка микроконтроллера.

● Для корректной работы требуется установить инструмент для работы с ESP8266 и SPIFFS.

● Через SPIFFS в микроконтроллер загружаются данные папки data.

● Необходимо установить библиотеки Adafruit_TCS34725 и ArduinoJSON v5.13 в «Скетч → Подключить библиотеку → Управлять библиотеками»

● Установить библиотеку Stepper_28BYJ для работы шагового двигателя из архива: stepper_28byj.zip

● Для загрузки скечта требуется установить плату -> WeMos D1 mini pro.

Программа микроконтроллера: