Инструкция по настройке доступа в опорную сеть МГУЛ

Для доступа к опорной сети Wi-Fi из компьютерного класса необходимо прописать маршрут для доступа к подсети 10.200.1.0/24 на шлюзовой сервер 193.233.27.11. Для этого:

1) Войти на шлюзовой сервер компьютерного класса.

2) Задать маршрут на сервере компьютерного класса.

Для сервера класса 2102 команды выглядят следующим образом

ssh 10.1.11.200
route add -net 10.200.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 193.233.27.11