Параметры стенда <<Тест Студии>>

Имя	Датчик	Тип	Описание	Обрабатывать*
system_Worktime	Программный счётчик	Внутренний программный	Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны)	Только вместе с CCS811
system_Version	Версия прошивки стенда	Внутренний программный	Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Upit	Напряжение питания микроконтроллера стенда	ESP8266	Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	Да
system_MAC	ESP8266	Аппаратный
TCS34725_redC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_red	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_greenC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_green	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_blueC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_blue	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_clearC	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_clear	TCS34725	Измеряемый
TCS34725_ir	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_isSaturated	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxMax	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxDER	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxCCT	TCS34725	Вычисляемый	Да
TCS34725_lux	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_colorTempCT	TCS34725	Вычисляемый	Да
SBM20_static	SBM20	Да
SBM20_impulses	SBM20
SBM20_dynamic	SBM20	Да
RTC_time	DS3231	Да
RTC_date	DS3231	Да

Примечание

* Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.