Параметры стенда <<Тест Студии>>

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Worktime	Программный счётчик	Внутренний программный	секунд (с)	Счётчик секунд работы прошивки стенда после последнего перезапуска. Позволяет оценить достоверность показаний датчика CCS811 (при малых значениях показания датчика недостоверны)	Только вместе с CCS811
system_Version	Версия прошивки стенда	Внутренний программный	Версия прошивки стенда. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Upit	ESP8266	Измеряемый	Вольт (В)	Встроенный датчик напряжения питания микроконтроллера стенда ESP8266. Измеренное значение недостоверно из-за аппаратных особенностей используемого модуля WeMos D1 R2
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	децибелл от уровня 1 мВт (дБм)	Уровень сигнала Wi-Fi	Да
system_MAC	ESP8266	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера стенда
TCS34725_redC	TCS34725	Вычисляемый	Красная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую	Да
TCS34725_red	TCS34725	Измеряемый	Красная составляющая света измеренная
TCS34725_greenC	TCS34725	Вычисляемый	Зелёная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую	Да
TCS34725_green	TCS34725	Измеряемый	Зелёная составляющая света измеренная
TCS34725_blueC	TCS34725	Вычисляемый	Синяя составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую	Да
TCS34725_blue	TCS34725	Измеряемый	Синяя составляющая света измеренная
TCS34725_clearC	TCS34725	Вычисляемый	Суммарный уровень света, скомпенсированный на инфракрасную составляющую	Да
TCS34725_clear	TCS34725	Измеряемый	Суммарный уровень света измеренный
TCS34725_ir	TCS34725	Вычисляемый	Инфракрасная составляющая света
TCS34725_isSaturated	TCS34725	Вычисляемый	Признак засветки датчика
TCS34725_luxMax	TCS34725	Вычисляемый	люкс (лк)
TCS34725_luxDER	TCS34725	Вычисляемый
TCS34725_luxCCT	TCS34725	Вычисляемый	люкс (лк)	Освещённость, вычисленная по продвинутому алгоритму	Да
TCS34725_lux	TCS34725	Вычисляемый	люкс (лк)	Освещённость, вычисленная по примитивному алгоритму
TCS34725_colorTempCT	TCS34725	Вычисляемый	Кельвин (К)	Да
SBM20_static	SBM20	Измеряемый	микрорентген в час (мкР/ч)	Да
SBM20_impulses	SBM20	Измеряемый
SBM20_dynamic	SBM20	Измеряемый	микрорентген в час (мкР/ч)	Да
RTC_time	DS3231	Измеряемый	ЧЧ:ММ:СС	Да
RTC_date	DS3231	Измеряемый	ДД:ММ:ГГГГ	Да
DS18B20_temp	DS18B20	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Да
CCS811_eCO2	CCS811	Измеряемый	миллионных долей (ppm)	Да
CCS811_TVOC	CCS811	Измеряемый	миллиардных долей (ppb)	Да
CCS811_ErrFlag	CCS811	Измеряемый	Да
CCS811_ErrCode	CCS811	Измеряемый
BMP280_temp	BMP280	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Да
BMP280_pressure	BMP280	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Да
BME280_temp	BME280	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Да
BME280_pressure	BME280	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Да
BME280_humidity	BME280	Измеряемый	процентов (%)	Да
BH1750_lux	BH1750	Измеряемый	люкс (лк)	Да
BH1750_blinkmin	BH1750	Вычисляемый	люкс (лк)
BH1750_blinkmax	BH1750	Вычисляемый	люкс (лк)
BH1750_blink	BH1750	Вычисляемый	процентов (%)	Да
AM2321_temp	AM2321	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Да
AM2321_humidity	AM2321	Измеряемый	процентов (%)	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).

Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере стенда (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).