Параметры прибора <<Роса-К2>>

(Эту таблицу временно не использовать --- её редактирование не окончено!)

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия прошивки прибора	Внутренний программный	Версия прошивки прибора. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Upit	Резистивный делитель + АЦП ADS1115	Измеряемый	Вольт (В)	Датчик напряжения питания микроконтроллера ESP8266.
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	децибелл от уровня 1 мВт (дБм)	Уровень сигнала Wi-Fi	Да
system_MAC	ESP8266	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера прибора
color_redC	TCS34725	Вычисляемый	безразмерный код	Красная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую
color_greenC	TCS34725	Вычисляемый	безразмерный код	Зелёная составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую
color_blueC	TCS34725	Вычисляемый	безразмерный код	Синяя составляющая света, скомпенсированная на инфракрасную составляющую
color_clearC	TCS34725	Вычисляемый	безразмерный код	Суммарный уровень света, скомпенсированный на инфракрасную составляющую
color_ir	TCS34725	Вычисляемый	безразмерный код	Инфракрасная составляющая света
color_lux	TCS34725	Вычисляемый	люкс (лк)	Освещённость, вычисленная по примитивному алгоритму
color_tempCT	TCS34725	Вычисляемый	Кельвин (К)	Цветовая температура света	Да
soil_soilT	DS18B20	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура почвы (используется как температура воздуха за окном)	Да
soil_soilH	резистивная вилка	Измеряемый	безразмерный код	Влажность почвы (не используется)
weather_temp	BME280	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха	Да
weather_pressure	BME280	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление	Да
weather_humidity	BME280	Измеряемый	процентов (%)	Относительная влажность воздуха	Да
light_lux	BH1750	Измеряемый	люкс (лк)	Освещённость	Да
light_blink	BH1750	Вычисляемый	процентов (%)	Коэффициент пульсации (Процент мерцания)	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).

Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере прибора (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).