Параметры прибора <<Опорный барометр>>

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия прошивки прибора	Внутренний программный	Версия прошивки прибора. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Serial	Серийный номер прибора	Внутренний программируемый	Индивидуальный номер экземпляра прибора	Да
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	децибелл от уровня 1 мВт (дБм)	Уровень сигнала Wi-Fi	Да
system_MAC	ESP8266	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера прибора
system_IP	ESP8266	Измеряемый	Адрес IP, присвоенный прибору по протоколу DHCP в сети Wi-Fi
BMP280_0_temp	BMP280	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 0	Да
BMP280_0_pressure	BMP280	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 0	Да
weather_temp	BMP280	Вычисляемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, вычисленная методом среднего арифметического	Да
weather_pressure	BMP280	Вычисляемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, вычисленнjt методом среднего арифметического	Да
weather_temp_mediana	BMP280	Вычисляемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, вычисленная методом медианы	Да
weather_pressure_mediana	BMP280	Вычисляемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, вычисленное методом медианы	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).

Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере прибора (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).