Параметры прибора <<Опорный барометр>>

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия прошивки прибора	Внутренний программный	Версия прошивки прибора. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Serial	Серийный номер прибора	Внутренний программируемый	Индивидуальный номер экземпляра прибора	Да
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	децибелл от уровня 1 мВт (дБм)	Уровень сигнала Wi-Fi	Да
system_MAC	ESP8266	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера прибора
system_IP	ESP8266	Измеряемый	Адрес IP, присвоенный прибору по протоколу DHCP в сети Wi-Fi
BMP280_0_temp	BMP280 № 0	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 0	Да
BMP280_0_pressure	BMP280 № 0	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 0	Да
BMP280_1_temp	BMP280 № 1	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 1	Да
BMP280_1_pressure	BMP280 № 1	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 1	Да
BMP280_2_temp	BMP280 № 2	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 2	Да
BMP280_2_pressure	BMP280 № 2	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 2	Да
BMP280_3_temp	BMP280 № 3	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 3	Да
BMP280_3_pressure	BMP280 № 3	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 3	Да
BMP280_4_temp	BMP280 № 4	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 4	Да
BMP280_4_pressure	BMP280 № 4	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 4	Да
BMP280_5_temp	BMP280 № 5	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 5	Да
BMP280_5_pressure	BMP280 № 5	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 5	Да
BMP280_6_temp	BMP280 № 6	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 6	Да
BMP280_6_pressure	BMP280 № 6	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 6	Да
BMP280_7_temp	BMP280 № 7	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 7	Да
BMP280_7_pressure	BMP280 № 7	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 7	Да
BMP280_8_temp	BMP280 № 8	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, измеренная датчиком 8	Да
BMP280_8_pressure	BMP280 № 8	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, измеренное датчиком 8	Да
weather_temp	Вычисляемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, вычисленная методом среднего арифметического	Да
weather_pressure	Вычисляемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, вычисленное методом среднего арифметического	Да
weather_temp_mediana	Вычисляемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха, вычисленная методом медианы	Да
weather_pressure_mediana	Опорное значение атмосферного давления	Вычисляемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление, вычисленное методом медианы	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).

Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере прибора (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).