Параметры прибора <<Паскаль>>

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия прошивки прибора	Внутренний программный	Версия прошивки прибора. Может использоваться для косвенного определения перечня датчиков и параметров
system_Serial	Серийный номер прибора	Внутренний программируемый	Индивидуальный номер экземпляра прибора	Да
system_RSSI	ESP8266	Измеряемый	децибелл от уровня 1 мВт (дБм)	Уровень сигнала Wi-Fi	Да
system_MAC	ESP8266	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi микроконтроллера прибора
system_IP	ESP8266	Измеряемый	Адрес IP, присвоенный прибору по протоколу DHCP в сети Wi-Fi
weather_temp	BMP280	Измеряемый	градусов по Цельсию (°C)	Температура воздуха	Да
weather_pressure	BMP280	Измеряемый	миллиметров ртутного столба (мм.рт.ст.)	Атмосферное давление	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).

Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере прибора (в ряде случаев с переводом датчика в особый режим работы).