Параметры прибора измерения уровня радиации

Данные считываются оператором с экрана прибора. В базу данных dbrobo автоматически не передаются.

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
Static	СБМ 20-1	Измеряемый	микрорентген в час (мкР/ч)	Интенсивность излучения, измеренная на длинном интервале	Да
Dynamic	СБМ 20-1	Измеряемый	микрорентген в час (мкР/ч)	Интенсивность излучения, измеренная на коротком интервале	Да