Параметры сервера Службы единого времени (СЕВ)

Серверный узел включает три сервера СЕВ.

Адреса IP серверов: 10.200.1.10, 10.200.1.11, 10.200.1.12.

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия ПО телеметрирования сервера	Внутренний программный	Может использоваться для косвенного определения перечня передаваемых параметров
system_Server	Серийный номер сервера	Внутренний программируемый	Индивидуальный номер экземпляра сервера	Да
system_MAC	Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi сервера

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика (вне зависимости от того, как оно там получается).

Вычисляемый --- Значение вычисляется на микроконтроллере прибора.