МГУЛ.180070.006. Бегущая строка. Прошивка микроконтроллера.

Все необходимые файлы для прошивки находятся в архиве. Для прошивки платы необходимо:

● Разархивировать файл в удобную папку, открыть с помощью ArduinoIDE

● Выбрать плату «Инструменты -> Плата -> ESP32 Dev Module» (Если не установлены платы ESP32, то зайти в «Файл -> Настройки», во вкладке «Дополнительные ссылки для Менеджера плат» вставить ссылку «https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json», нажать «ОК», затем перейти в «Инструменты - Плата - Менеджер плат», там найти ESP32 от Espressif, установить, затем можно выбирать плату)

● Установить библиотеки FastLED и ArduinoJSON v6.19.4 в «Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками»

● Скомпилировать и загрузить код на плату

● При возникновении надписи «Connecting» зажать кнопку «boot» на плате, дождаться загрузки кода, отпустить кнопку

● Устройство готово к использованию

О редактировании кода для новых устройств читать в Руководстве разработчика, файл находится в спецификации.

stringfinal.zip