АННОТАЦИЯ

Прибор “Опорный барометр” разработан на базе кафедры К3 МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана для измерения атмосферного давления. Применяется в качестве опорной станции измерения атмосферного давления с максимально возможным приближением к истинному абсолютному давлению в точке измерения для калибровки других приборов, разрабатываемых на кафедре. Устройство снабжено специализированным веб-интерфейсом для доступного управления подключением прибора к сети Wi-Fi. В данном программном документе приведено руководство оператора по работе с веб-страницей.

1. Назначение программы

Веб-интерфейс прибора “Опорный барометр” предназначен для управления подключением к сети Wi-Fi. В состав его функций входит:

Вывод отсканированных устройством имен сетей на страницу;

Сохранение комплекта данных: имя сети + пароль сети;

Перезагрузка прибора;

Вывод количества записанных в память устройства сетей;

Отчистка памяти прибора.

2. Условия выполнения программы

Для использования веб-интерфейса прибора достаточно наличие любого устройства имеющего веб-браузер. Оператору необходимо подключиться к той же сети, что и прибор, либо к собственной точке доступа прибора.

3. Выполнение программы

3.1. Начало работы с веб-интерфейсом

При включении прибора на его дисплей (и в монитор порта среды разработки Arduino IDE) выведется информация о текущем состоянии подключения к сети. А именно: имя сети (либо же имя точки доступа прибора), IP адрес в этой сети, режим работы контролера (STA - режим клиента, AP - режим точки доступа). Любым сторонним устройством следует подключиться к этой же сети (либо же к точке доступа), что и прибор. Далее в адресной строке браузера ввести IP с экрана прибора. Загрузится веб-страница.

3.2. Управление

Рассмотрим более подробно возможности веб-интерфейса. Стартовый вариант веб-страницы изображен на рисунке 1.

Рисунок 1

На рисунке 1 наглядно показано сравнение сетей, отсканированных и переданных контролером веб-странице, и сетей, которые видит ноутбук. Как видим, различия есть, но незначительные. Слева от имен сетей указывается мощность сигнала Wi-Fi, измеряемая в дБм. Сети выводятся на страницу в порядке убывания сигнала.

4. Сообщения оператору

Для удобства работы с веб-интерфейсом предусмотрены выплывающие окна для подтверждения действий на веб-странице. Также вся основная информация и шаги оператора воспроизводятся на экране прибора и в монитор порта Arduino IDE.