Датчик температуры DS18B20 с изоляцией

Технические характеристики:

* Напряжение питания: 3-5.5 В;
* Погрешность измерения температуры: ±0.5°C;
* Пределы измерения температуры: -55..+125°C;
* Время измерения: 750 мс;
* Разрешение: 9-12 бит;
* Протокол передачи данных: OneWire;

