Комбинированный электрод SEN0161 с усилителем-преобразователем

Технические характеристики:

* Плата усилитель:
* Напряжение питания: 5±0.2 В
* Рабочий ток: 5-10mA
* Рабочая температура: -10…50 С
* Срок службы: 3 года
* Размеры: 42 мм x 32 мм x 20 мм
* Вес: 25 г

рН-сенсор:

* Диапазон рН: 0-14 рН
* Диапазон температур измеряемого раствора: 0-60 ℃
* Нулевая точка: 7 ± 0.5PH
* Время ответа: ≦1min
* BNC разъем

