Кнопка PBS-11B green без фиксации

Технические характеристики:

* Рабочее напряжение – 250 В
* Способ монтажа – на панель
* Рабочий ток – 1 А
* Сопротивление контактов не более – 0.02 Ом
* Сопротивление изолятора не менее – 100 мОм
* Количество контактных групп – 1
* Функциональное назначение – кнопочный выключатель
* Фиксация – нет
* Предельное напряжение – 1500в перем.тока+в+теч.+1+мин

