Платформа с телеуправлением по Wi-Fi

Спецификация

МГУЛ.130080.002

No	Обозначене	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
схема подключения
работа с драйвером моторов L298N
использование raspberry pi3 (курсач дена)
Конфигурирование веб-камеры
Сборочные единицы
Шасси гусеничное	1
Аккумуляторная батарея
блок бортовой телеметрической системы
power bank (raspberry)
Детали
Стандартные изделия
Винты, гайки, саморезы
Микроконтроллер arduino mega	1
Драйвер для управления моторами
Материалы
фанера, платик, оргстекло
стойки*
соединительные провода
Программное обеспечение
скетч для работы теле-управляемой подвижной платформой
программа передачи управляющих команд на контроллер платформы
скрипт отслеживающий соединение с управляющей ПЭВМ
скрипт автоматического переподключения на более сильную точку доступа
скрипт сбора телеметрической информации необходимой для управления