Платформа с телеуправлением по Wi-Fi

Спецификация

МГУЛ.130080.002

No	Обозначене	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
схема подключения
работа с драйвером моторов L298N
использование raspberry pi3 (курсач дена)
Сборочные единицы
* Шасси	1
* блок аккумуляторной батареи
блок бортовой телеметрической системы
* Бортовая ЭВМ
Детали
Стандартные изделия
1
Материалы
прочие изделия
Программное обеспечение
скетч для работы теле-управляемой подвижной платформой
программа передачи управляющих команд на контроллер платформы
скрипт отслеживающий соединение с управляющей ПЭВМ
скрипт автоматического переподключения на более сильную точку доступа
скрипт сбора телеметрической информации необходимой для управления