блок аккумуляторной батареи №1

No	Обозначене	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
* схема Э3
Стандартные изделия
Аккумуляторная батарея NCR 18650	6
Аккумуляторный отсек	2
Контроллер аккумулятора XZD-3S-1550 или HX-3S-01	1
DC-DC преобразователь LM2596
Тумблер	1
Винт М3 х 1 – 6g x 30	4
Гайка оцинк. M3 DIN934	4
Стойки пластмассовые M3x10	4
Материалы
Припой ПОС61	50 грамм
Провод МГШВ 0,35	0,5 м
Канифоль сосновая	10 грамм
Термоусадка 2мм	0,1м
Изолента	10 м