АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено руководство оператора по применению и эксплуатации системы сбора, обработки и хранения результатов измерения (далее система), предназначенной для сохранения и предоставления любых переданных данных, а в частности – с учебных устройств, разработанных на кафедре ПМиВТ МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Назначение системы

Функциональным назначением системы является приём, сохранение и предоставление данных, полученных в процессе проведения замеров.

Условия выполнения системы

Для выполнения системы требуется обеспечить минимальный состав аппаратных средств:

интернет-соединение, сервер, физические носители информации.

А также требуется обеспечить минимальный состав программных средств:

серверная операционная система, веб-сервер, интерпретатор PHP 7.2, система управления базами данных.

Выполнение системы

Внесение данных из таблиц EXCEL

Скачайте по ссылке подготовленный файл.

Заполните для каждого выполненного измерения по отдельной строке и сохраните файл.

Откройте раздел «Панель управления».

Пройдите авторизацию.

Зайдите в раздел «Внесение новых данных» в панели управления.

Выберите вариант «EXCEL».

Выберите из списка устройство, которым были произведены замеры, после чего станет доступна форма загрузки файла.

Выберите заполненный файл.

Нажмите «Готово».

Проверьте точность указанной информации в окне оповещения. Если всё верно, то нажмите «Ок», иначе нажмите «Отмена».

Внесение данных одного замера

Откройте раздел «Панель управления».

Пройдите авторизацию.

Зайдите в раздел «Внесение новых данных» в панели управления.

Выберите вариант «FORM».

Выберите из списка устройство, которым был произведен замер, после чего станет доступна форма с хранимыми параметрами устройства, иначе будет предложено создать и внести стандартный набор параметров. В случае ошибки выбора устройства нажмите «Сбросить».

Заполните данные замера.

Проверьте верность введённых данных.

Нажмите «Готово».

Получение данных

Получить данные можно с помощью пользовательского интерфейса интервальных измерений.

На главной странице выберите «Данные за интервал времени».

Выберите формат получения данных и требуемые фильтрующие параметры.

Подтвердите выбранный формат получения данных и фильтрующие параметры, нажав на кнопку «Принять».

Результат будет сформирован в файле, в зависимости от выбранного Вами формата. Ссылка на файл будет предоставлена после выполнения. Процесс выполнения запроса и формирования файла может занять до нескольких минут, в зависимости от объёма запрошенных данных.

Внесение калибровочных данных

Откройте раздел «Панель управления».

Пройдите авторизацию.

Зайдите в раздел «Внести данные калибровки» в панели управления.

Выберите прибор, на котором установлен откалиброванный датчик.

Выберите датчик из списка хранимых параметров прибора.

Выберите n.

Если n > 0 , то заполните появившиеся области для каждой ai.

Нажмите «Готово».

Если для выбранного датчика устройства сохранён адрес, то он будет автоматически добавлен к записи.

Внесение адреса датчика

Откройте раздел «Панель управления».

Пройдите авторизацию.

Зайдите в раздел «Редактировать данные датчиков» в панели управления.

Выберите прибор, на котором установлен датчик, адрес которого вы хотите внести.

Заполните поля. По необходимости заполните поле «Заметка» описанием датчика и его применением.

Если выбранный прибор передаёт адреса датчиков, то поле «Название» станет списком с возможностью выбора. После выбора поля «Адрес сенсора» и «Краткое название» автоматически заполнятся.

Если выбранные прибор не передаёт адреса датчиков, то заполните поля «Название», «Адрес сенсора» вручную, а также в поле «Краткое название» укажите измеряемый датчиком с указанным адресом параметр.

Нажмите «Добавить».

Изменение адреса датчика

Откройте раздел «Панель управления».

Пройдите авторизацию.

Зайдите в раздел «Редактировать данные датчиков» в панели управления.

Измените данные уже внесённых записей. Изменённые значения перестают подсвечиваться. Для отмены всех изменений нажмите «Сбросить».

Нажмите «Изменить».

Сообщения оператору

При внесении данных через веб-интерфейс могут быть заданы вопросы:

«Подтвердите действие

Проверьте внесённые данные:

Устройство:

Файл: »

Данное сообщение представлено на рисунке 1 и появляется при внесении данных из excel таблиц через веб-интерфейс и предполагает проверку перед отправлением данных.

Рисунок 1.

«Нет данных

Внести стандартный набор параметров?»

Данное сообщение представлено на рисунке 2 и появляется на странице внесения данных единичного замера веб-интерфейса, при выборе устройства, с которого ещё не было произведено внесения данных. Предполагает выбор создания стандартного набора данных или смену прибора.

Рисунок 2.