О проекте

Планируется создать подвижную платформу с подруливающими колёсами, полноприводную, с одним двигателем,максимальной нагрузкой (учитывая вес робота) 5.5 кг (предельной 6, много тонкостей). С пневматическими стойками, а так же манипулятором и резервной системой управления(радиосигнал) На данный момент проект в стадии разработки на бумаге и ведутся попытки заставить «Инсептиму» ехать.

Первые наработки

Текущее состояние проекта