МГУЛ.180020.001. Измеритель pH раствора. Спецификация.

Обозначение	Наименование	Кол-во
Документация
МГУЛ.180020.001ГЧ	Габаритный чертеж	1
МГУЛ.180020.001СБ	Сборочный чертёж	1
МГУЛ.180020.001Э3	Схема электрическая	1
Паспорт	1
Порядок работы	1
Сборочные единицы
МГУЛ.180020.011	Блок датчика температуры	1
Детали
МГУЛ.180020.006	Перечень элементов	1
МГУЛ.180020.007	Корпус	1
Стандартные изделия
Монтажные проводки «male»-«female»	12
Конденсатор керамический 0.1 мкФ	1
Конденсатор электролитический 22 мкФ	1
Резистор 4.7 кОм	1
Гнездо на плату 2.54 мм. 1×2	1
Гнездо на плату 2.54 мм. 1×3	2
Гнездо на плату 2.54 мм. 1×4	1
Гнездо на плату 2.54 мм. 1×5	1
Гнездо на плату 2.54 мм. 1×10	1
Гнездо на плату 2.54 мм. 1×15	2
Прочие изделия
Arduino Nano	1
LCD 1602 I2C дисплей	1
АЦП ADS1115	1
Комбинированный электрод SEN0161 с усилителем-преобразователем	1
Часы реального времени DS3231	1
Разъем GX16M-3B	1
Кнопка без фиксации PBS-11B	1
Материалы
Перемычка луженая 50мм. 30AWG 7 жил	2
Припой ПОС 40	2х20 мм.
Флюс ЛТИ-120	20 мл.
Программное обеспечение
643.МГУЛ.180020.08	Прошивка микроконтроллера	1