МГУЛ.180010.009. Кабель из трёх проводов с разъёмом XH 2.54 3P.

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
Документация
МГУЛ.180040.009Э3	Сборочный чертёж и электрическая схема кабеля из трёх проводов с разъёмом XH 2.54 3P	1
Стандартные изделия
Монтажный провод «Female-Female»	3