МГУЛ.180030.005. Бегущая строка. Рассеивающая решётка.

Решётку можно изготовить как из пенопласта, так и распечатать на 3D принтере. Ниже присутствует архив, в котором содержатся .stl файлы для печати. Необходимо распечатать две детали grid_start_end, так как это начальный и конечный элементы. Детали grid_middle1 и grid_middle2 можно печатать в нескольких экземплярах для достижения необходимой длины. После печати все детали соединяются «пазлом».

Чертёж решётки

3D модель для печати