АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено руководство оператора по применению и эксплуатации системы усреднения данных с приборов сети измерений кафедры К3 МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Назначение системы

Назначением системы является обработка и усреднение данных, полученных с приборов, а также свободное получение доступа к этим данным пользователями и прикладными программами.

Условия работы системы

Для работы с системой со стороны пользователя требуется обеспечить минимальный состав аппаратных средств:

интернет-соединение,

сервер,

физические носители информации.

Со стороны сервера требуется обеспечить минимальный состав программных средств:

серверная операционная система,

веб-сервер,

интерпретатор PHP.

Работа с системой

Начало работы

1. Откройте стартовую страницу «Навигация». Ознакомьтесь с панелью навигации.

API запросы

Для удобства работы с примерами запросов можно ознакомиться, перейдя по соответствующей ссылке на панели навигации. API принимает GET запросы с следующими ключами:

avr_type - параметр, задающий тип усреднения. Так, для значения day выведутся значения, усредненные за день. Аналогично для часа значение должно быть hour, a для 15 минут 15min. Для получения промежуточных значений (суммы и количества параметров) необходимо прописать halfpathhour для часа и halfpath15 для 15 минут.

name - список приборов, усредненные значения которых необходимо получить. Каждый прибор должен быть заключён в кавычки, перечисление происходит через запятую.

fdate - начальная дата промежутка, данные из которого необходимо выгрузить. Формат даты: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

sdate - конечная дата промежутка, данные из которого необходимо выгрузить. Формат даты: YYYY-MM-DD hh:mm:ss