Параметры сервера Службы единого времени (СЕВ)

Серверный узел включает три сервера СЕВ.

Адреса IP серверов: 10.200.1.10, 10.200.1.11, 10.200.1.12.

Имя	Датчик	Тип	Единица измерения	Описание	Обрабатывать*
system_Version	Версия ПО телеметрирования сервера	Внутренний программный	Может использоваться для косвенного определения перечня передаваемых параметров
system_Server	Серийный номер сервера	Внутренний программируемый	Индивидуальный номер экземпляра сервера	Да
system_MAC	Интерфейсный модуль Wi-Fi сервера	Измеряемый	MAC-адрес интерфейса Wi-Fi сервера
system_Num_cores	Физическое свойство центрального процессора	Измеряемый	штук	Количество ядер центрального процессора
system_LA1	Параметр ОС	Вычисляемый	условная величина	Средняя нагрузка системы за 1 минуту	Да
system_LA5	Параметр ОС	Вычисляемый	условная величина	Средняя нагрузка системы за 5 минуту	Да
system_LA15	Параметр ОС	Вычисляемый	условная величина	Средняя нагрузка системы за 15 минуту	Да
system_IDLE	Параметр ОС	Вычисляемый	проценты (%)	Время простоя центрального процессора в процентах от общего времени работы системы	Да
system_Processes_Total	Параметр ОС	Измеряемый	штук	Общее количество процессов, запущенных в системе	Да
system_Processes_Running	Параметр ОС	Измеряемый	штук	Количество активных (работающих) процессов	Да
system_Processes_Stopped	Параметр ОС	Измеряемый	штук	Количество остановленных процессов	Да
system_Processes_Sleeping	Параметр ОС	Измеряемый	штук	Количество «спящих» процессов	Да
system_Processes_Zombie	Параметр ОС	Измеряемый	штук	Количество процессов «зомби»	Да
system_SWAP_Total	Параметр ОС	Измеряемый	мебибайт (MiB)	Общий объём пространства SWAP	Да
system_SWAP_Used	Параметр ОС	Измеряемый	мебибайт (MiB)	Занятый объём пространства SWAP	Да
system_RAM_Total	Параметр ОС	Измеряемый	мебибайт (MiB)	Общий объём ОЗУ	Да
system_RAM_Used	Параметр ОС	Измеряемый	мебибайт (MiB)	Занятый объём ОЗУ	Да
system_HDD_xvda1_Total	Файловая система раздела xvda1	Измеряемый	мебибайт (MiB)	Общий объём файловой системы дискового раздела xvda1	Да
system_HDD_xvda1_Used	Файловая система раздела xvda1	Измеряемый	мебибайт (MiB)	Занятый объём файловой системы дискового раздела xvda1	Да
NTP_Date	Служба точного времени сети Интернет (NTP)	Вычисляемый	ДД:ММ:ГГГГ	Текущая дата по сигналам службы NTP	Да
NTP_Time	Служба точного времени сети Интернет (NTP)	Вычисляемый	ЧЧ:ММ:СС	Текущее время по сигналам службы NTP, приведённое к Декретному московскому времени (ДМВ)	Да
NTP_Stratum	Служба точного времени сети Интернет (NTP)	Вычисляемый	номер уровня	Номер яруса сервера в иерархии серверов NTP	Да
NTP_Offset	Служба точного времени сети Интернет (NTP)	Вычисляемый	секунд (с)	Смещение текущего времени системы от точного	Да
NTP_Delay	Служба точного времени сети Интернет (NTP)	Вычисляемый	секунд (с)	Задержка прохождения по сети сигнала синхронизации	Да

Примечания

* --- Информация для студентов, проходящих практику на кафедре К3 МФ.

Измеряемый --- Значение считывается непосредственно с датчика, либо является физическим свойством аппаратуры, либо является чётко определяемым параметром операционной системы (ОС).

Вычисляемый --- Значение вычисляется ОС по внутренним алгоритмам и является условным (является приблизительным, либо вообще не имеет чёткой физической интерпретации).