МГУЛ.180030.002. Опорный барометр. Блок датчика BMP280.

Наименование	Кол-во	Примечание
Стандартные изделия
Разъем штырьевой 1 x 6 контакта 2.54 мм	9
Прочие изделия
Датчик атмосферного давления BMP280 (GY-BMP280-3.3)	9
Материалы
Припой ПОС 40 1.0мм	1 см