МГУЛ.180030.003. Опорный барометр. Блок конвертера уровня логического сигнала.

Наименование	Кол-во	Примечание
Стандартные изделия
Прямой штыревой соединитель 1 x 6 контакта 2.54 мм	2
Прочие изделия
Преобразователь уровней 5V-3.3V, 4 канала	1
Материалы
Припой ПОС 40 1.0мм	1 см