Часы реального времени DS3231

Технические характеристики:

* календарь до 2100 года
* погрешность : +/- 4ppm
* два будильника
* выход стабильной частоты : 1-32768 Гц
* напряжение питания : 2,7 - 5,3 В
* напряжение батарейки : 2,3 - 5,3 В
* ток потребления : 250 мкA
* ток потребления от батарейки : 3 мкA
* порог переключения на батарейку : 2,6 В
* интерфейс : I2C
* размеры : 40х22 мм

