LCD 1602 I2C дисплей

Технические характеристики:

* Тип дисплея: LCD
* Интерфейс: I2C (0x27)
* Разрешение: 16 столбцов, 2 строки
* Цвет: голубой
* Время отклика: 250 мс
* Размеры:  27.7 мм \* 42.6 мм
* Угол обзора: 35 градусов
* Энергопотребление: ~4 mA экран, ~120 мА подсветка
* Напряжение питания: 5 вольт
* Драйвер: PCF8574
* Рабочие температуры: -20..+70 градусов

